                                                       

表1. 96孔板设置

	孔位
	预处理液/试剂
	体积(μl)
	试剂说明

	第1列/第7列
	Buffer LWB
	600
	若有结晶，需温浴使析出的晶体复溶后再使用。

	
	样本预处理液
	≤300
	—

	第2列/第8列
	Buffer LWB
	600
	若有结晶，需温浴使析出的晶体复溶后再使用。

	第3列/第9列
	Buffer WB
	600
	—

	第4列/第10列
	 Swab Beads
	20
	磁珠易沉底，使用前混合均匀后加入

	
	Buffer SPW 
	600
	使用前确认加入已加入乙醇

	第5列/第11列
	Buffer SPW 
	600
	使用前确认加入已加入乙醇

	第6列/第12列
	 Buffer TE
	30-50
	—


表2.  提取程序（吸磁选项设置为“往复吸磁”）
	孔位
	步骤名称
	混合时间(min)
	吸磁时间(sec)
	等待时间(min)
	容积(μl)
	混合速度(1-10)
	温度(℃)
	混合位置(1-100%)
	混合幅度(1-100%)
	吸磁位置(1-100%)
	吸磁速度(1-10)

	4
	Collect
	0.2
	45
	0
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	1
	Binding
	10
	60
	0
	900
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	2
	Wash 1
	3
	60
	0
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	3
	Wash 2
	3
	90
	0
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	4
	Wash 3
	2
	45
	0
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	5
	Wash 4
	2
	45
	5
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1

	6
	Elution
	5
	120
	0
	30-50
	8
	65
	0
	80
	0
	1

	5
	Release
	0.2
	0
	0
	600
	8
	off
	0
	80
	0
	1




